Приложение № 1 к договору № 
 от «06» августа 2026 г.

		УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

______________________ /
	
	СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор 


_______________   / 

	«__» ___________ 2026 г.
	
	«__» ____________ 2026 г.





		
ЗАДАНИЕ
 на проведение инженерно-геодезических изысканий
	Пункты задания
	Основные данные и требования

	1. Основание для выполнения работ
	Договор подряда №  от «06» августа 2026 г.

	2. Наименование объекта
	

	3. Местоположение объекта
	

	4. Идентификационные сведения об объекте:
- назначение
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность
- возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой осуществляться строительство объекта
- принадлежность к опасным производственным объектам
- пожарная и взрывопожарная опасность объекта
- уровень ответственности зданий и сооружений
	
Складское помещение 
Не принадлежит


Выявляется в процессе изысканий



Не принадлежит

Определить проектом
Нормальный 

	5. Идентификационные сведения о Заказчике
	Общество с ограниченной ответственностью __________________
 Адрес: 
ИНН 
ОГРН 
Тел. 
E-mail:

	6. Идентификационные сведения об Исполнителе
	Общество с ограниченной ответственностью __________________
 Адрес: 
ИНН 
ОГРН 
Тел. 
E-mail:

	7. Вид градостроительной деятельности (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж))
	Новое строительство

	8. Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий
	Получение материалов в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной документации, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных технических документов РФ

	 9.  Система координат 
	МСК-50

	10. Система высот 
	Балтийская, 1977г.

	11. Указания о масштабе топографической съемки и высоте сечения рельефа по отдельным площадкам, включая требования к съемке подземных и надземных коммуникаций и сооружений
	- Составление программы производства работ по инженерно-геодезическим изысканиям и согласовать с Заказчиком.
- Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0.5 м земельного участка площадью 0,7 Га в пределах границ, установленных Заказчиком.
- Составить инженерно-топографический план в масштабе 1:500 и высотой сечения рельефа 0.5 метра.
- Выполнить съемку всех наземных и подземных инженерных коммуникаций в пределах границ производства работ.
- Нанесение на план КПТ (при наличии).
- Согласование правильности нанесения подземных коммуникаций в организациях балансодержателей сетей.
- Составление технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий.

	12. Сведения об объекте
- этап выполнения изысканий
- стадия проектирования и изысканий


- срок изысканий и проектирования
	
Работы выполнить в один этап.
Стадии проектирования – проектная документация,
рабочая документация.

Согласно договору

	13. Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства
	Граница участка изысканий приведена в приложении 1 к данному техническому заданию

	14. Основная характеристика проектируемых сооружений и особые условия выполнения работ:
- сейсмичность района




	

Согласно требованиям СП 14.13330.2014 (СП
14.13330.2018) «Строительство в сейсмических
районах» (пункт 4.3, таблицы 3 и 4) применить
карту общего сейсмического районирования
ОСР-97

	15. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов)
- в период строительства


- в период эксплуатации
	



- выбросы в атмосферный воздух при работе
строительной техники, нарушение целостности почвенно-растительного покрова
- выбросы в атмосферный воздух при парковке личного и гостевого автотранспорта

	16. Сведения и данные о проектируемом объекте (объектах)
	Отсутствуют

	17. Данные о границах трассы линейного сооружения, а именно: информация о точках ее начала и окончания, протяженности
	Отсутствуют

	18. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий
	Отсутствуют

	19. Сведения о ранее выполненных изысканиях
	Отсутствуют

	20. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания 
	1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;
2. Федеральные и региональные нормативные акты, регулирующие деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства;
3. ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»;
4. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
5. СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
6. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства, часть II, «Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;
7. СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».
8. ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах».

	[bookmark: _Hlk517957928]21. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	согласно СП 47.13330.2016 и СП 11-104-97

	22. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий 
	Согласно действующих норм

	23. Сведения о предполагаемых техногенных воздействиях объекта на окружающую среду
	Движение строительной техники

	24. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации
	Предусматриваются в процессе проектирования

	25. Сведения о расположении конкурентных вариантов размещения объекта (или расположение выбранной площадки)
	Отсутствуют

	26. Объемы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия земель (предварительное закрепление, выкуп в постоянное пользование и т.п.), плодородных почв и др.
	-

	27. Требования к материалам и результатам
инженерных изысканий




- количество экземпляров в электронном виде:
Требования к передаче материалов на цифровых носителях
	Результаты инженерных изысканий должны оформляться в виде технического отчета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.


1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF и
- чертежи – формат .dwg и -pdf.
- текстовая документация –.doc и -pdf.


Для выполнения инженерных изысканий Исполнитель работ должен иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

	28. Сведения об объеме выполняемых работ
	-




 ПРИЛОЖЕНИЯ к техническому заданию:
Обзорная схема с указанием границ инженерно-геодезических изысканий.












Приложение 1

Обзорная схема с указанием границ инженерно-геодезических изысканий.




_______________ Заказчик                                                                  ______________ Подрядчик





___________________ Заказчик                                                       ___________________ Подрядчик

